試験予約書兼注文書（骨材試験・一括様式）

F-B07-9-02　1/2

試験方法は、下記の試験方法で行います。規定内の試験結果は、JNLA標章を付した試験証明書(原本1部)にて報告いたします。規定外の試験結果は、標章なしの試験証明書にて報

告いたします。この予約書は試料確認後注文書とさせていただきます。内容確認の結果お引き受けできない場合があります。適合性の表明を要望される場合は、お問い合わせ下さい。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 請求先 | 会社名 |  | | |
| 住所 | 〒 | | |
| 連絡担当者 |  | TEL | FAX |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情報 | 予約年月日 | | 試料搬入予定日 | 試験証明書発行希望日※ | |
| 年 月 日 | | 年 月 日 | 年 月 日 | |
| 証明書受領方法 | メール便　 来社　　　　　※希望がある場合に記入、予約後確認の連絡をいたします。 | | |
| 試験後の試料 | 廃棄　 引き取り　 返送 | | |
| 試料搬入 | 当社扱い宅配業者（送料込請求）　 宅配　　 持ち込み　　 その他（　　　　　　） | | | |
| 集荷希望日： | | | 担当者 |
| 集荷場所名： | | | TEL |
| 集荷住所〒： | | | |

試験証明書記載内容

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 依頼者名 |  | | | | | ※請求先と異なる  場合記入願います。 | |
| 依頼者住所 |  | | | | |
| 骨材の種類 |  |  |  |  |  | |  |
| 最大骨材寸法 |  |  |  |  |  | |  |
| 骨材の産地 |  |  |  |  |  | |  |
| 採取場所 |  |  |  |  |  | |  |
| 採取年月日 |  |  |  |  |  | |  |
| 骨材製造業者 |  |  |  |  |  | |  |

試験証明書追加記載内容（必要な項目に☑願います）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ふるい分け粒度曲線 | 不確かさの表示 | 試験状況写真 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 試験項目  (JIS A 5308附属書JA・JIS A 5005) | 試験方法 | 試験依頼数量（骨材の種類数を記入） | | |
| 細骨材 | 粗骨材 | 砕石 |
| 骨材のふるい分け試験 | JIS A 1102 |  |  |  |
| 骨材の微粒分量試験 | JIS A 1103 |  |  |  |
| 骨材の単位容積質量/実積率  砕石の粒形判定実積率 | JIS A 1104 |  |  |  |
| 細骨材の有機不純物試験 | JIS A 1105 |  | 適用なし |  |
| 細骨材の密度及び吸水率 | JIS A 1109 |  | 適用なし |  |
| 粗骨材の密度及び吸水率 | JIS A 1110 | 適用なし |  |  |
| ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験 | JIS A 1121 |  |  |  |
| 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験 | JIS A 1122 |  |  |  |
| 骨材中に含まれる粘土塊量 | JIS A 1137 |  |  |  |
| 細骨材の塩化物量（％） | JIS K 0113 |  | 適用なし | 適用なし |
| 骨材のＡＳＲ試験（化学法） | JIS A 1145 |  |  |  |
| 骨材のＡＳＲ試験（モルバー法） | JIS A 1146 |  |  |  |
| 試験結果総括表(試験結果を一覧表にしたもの) | 要（　　　　部） | | | |
| 試験証明書複製版  （必要な試料及び部数を記載してください） |  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 予約番号 | ＡＧ |

・ふるい分け試験結果が必要な試験項目で当社にふるい分け試験を依頼しない場合には、同時採取した代表的な試料のふるい分け試験結果をお知らせください。

・砕石の粒形判定実積率を単独で依頼するときは、その旨の記載を願います。

F-B07-9-02　2/2

|  |
| --- |
| 当社への連絡事項・要望 |
| 当社使用通信欄　顧客との連絡、確認事項  試料確認結果：　□規定内　□規定外　　　　　契約内容確認結果：□　実施可　　□実施不可（FAX・電話） |

フリーダイヤル予約書専用ＦＡＸ０１２０-９７１-２８０

当社はISO/IEC17025に基づいて顧客情報の適切な管理を実施します

〒950-0134　新潟市江南区曙町2-8-19

株式会社プロダクト技研

TEL025-383-0121/FAX025-383-0122

|  |  |
| --- | --- |
| 試料受入 | 予約番号記入 |
|  |  |

**当　社　使　用　欄　（記入しないでください）**

試料受入日：　　　　年　　　月　　　日

試験開始日：　　　　年　　　月　　　日

試験終了日：　　　　年　　　月　　　日

|  |  |
| --- | --- |
| 予約番号 | ＡＧ　　　　　－ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 試　験　項　目 | 記号 | 試料の種類 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 骨材のふるい分け試験 | 01 |  |  |  |  |  |  |
| 骨材の微粒分量試験 | 07 |  |  |  |  |  |  |
| 骨材の単位容積質量  　/　実積率 | 08 |  |  |  |  |  |  |
| 砕石の粒形判定実積率 | - |  |  |  |  |  |  |
| 細骨材の有機不純物試験 | 09 |  |  |  |  |  |  |
| 細骨材の密度及び吸水率 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 粗骨材の密度及び吸水率 | 11 |  |  |  |  |  |  |
| ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験 | 02 |  |  |  |  |  |  |
| 硫酸ナトリウムによる  骨材の安定性試験 | 03 |  |  |  |  |  |  |
| 骨材中に含まれる  粘土塊量 | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 細骨材の塩化物量（％） | 05 |  |  |  |  |  |  |
| 骨材のＡＳＲ試験  （化学法） | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 骨材のＡＳＲ試験  （モルタルバー法） | 15 |  |  |  |  |  |  |